**Краткое руководства по клавиатурным комбинациям управления дизель-поездом (рельсовым автобусом) РА-3 в симуляторе RRS**

|  |  |
| --- | --- |
| Клавиши | Назначение |
| U | Включить бортсеть |
| I | Выключить бортсеть |
| K | Запуск дизелей (нажать дважды с интервалом менее 5 секунд) |
| [, ] | Управление пружинным стояночным тормозом |
| ; (ж), ‘(э) | Управление краном резервного управления |
| W, S | Управление реверсивным переключателем |
| Shift + N / N | Включение/выключение ЭПК |
| A, D | Управление главной рукояткой контроллера машиниста |
| H | Остановка дизеля |
| M | РБ |
| Z | РБС |
| X | Клапан экстренной остановки поезда |
| G | Активация режима «Авторегулирование» |
| F | Фиксация заданной скорости |
| Q | Увеличение заданной скорости на 1 км/ч |
| E | Уменьшение заданной скорости на 1 км/ч |